TWARDOŚĆ WODY W WODOCIĄGU PUBLICZNYM W NAKLE NAD NOTECIĄ, OLSZEWCE, BIELAWACH, CHRZĄSTOWIE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **STOPIEŃ NIEMIECKI (No)** | **STOPIEŃ FRANCUSKI (Fo)** | **STOPIEŃ ANGIELSKI (Ao)** | **mgCaCO3** | **mval/dm3** | **mmol/dm3** |
| Wartość | 19,4 | 34,5 | 24,2 | 346 | 6,92 | 3,45 |
| **Woda średnio twarda** |

SKALA TWARDOŚCI WODY

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **STOPIEŃ TWARDOŚCI WODY** | **STOPIEŃ NIEMIECKI (No)** | **mgCaCO3** | **mval/dm3** | **mmol/dm3** |
| 1 | Bardzo miękka | < 5,6 | < 100 | < 2 | < 1 |
| 2 | Miękka | < 5,6 – 11,2 | 100 - 200 | 2 – 4 | 1 - 2 |
| **3** | **Średnio twarda** | **< 11,2 – 19,6** | **200 – 350** | **4 – 7** | **2 – 3,5** |
| 4 | Twarda | 19,6 – 30,8 | 350 - 550 | 7 - 11 | 3,5 – 5,5 |
| 5  | Bardzo twarda | > 30,8 | > 550 | > 11 | > 5,5 |

Dane z dnia 20.01.2022 r.